

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐
         องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ  ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า  แสงสว่างสาธารณะ 

	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 25๕๙
	พ.ศ. 25๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายบ้านต้นกอ – ควนขี้เสียด หมู่ที่ ๕-๑๐
	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายบ้านต้นกอ – ควนขี้เสียด หมู่ที่ ๕-๑๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง  6 เมตร ยาว  ๗๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร  รายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังกำหนด  
	1,๒00,000
	หมู่ที่ ๕-๑๐
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒.
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางบุญเรียง -เทศบาล หมู่ที่ ๓
	จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางบุญเรียง -เทศบาล หมู่ที่ ๓ จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเดิม กม.ที่ 0+000 กม. จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 0+๑00 กม. ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๔ เมตร ยาว  ๑๐๐  เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด  N ๐๗ ๔๔.๙๗๗’  E ๐๙๙ ๓๐.๙๓๙’ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗ ๔๕.๐๑๕’ E ๐๙๙ ๓๐.๙๗๐’ รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.นาวงกำหนด
	๒๖๐,000
	หมู่ที่ ๓
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


									
										๑๓




บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐
         องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ  ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า  แสงสว่างสาธารณะ 

	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 25๕๙
	พ.ศ. 25๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๓.
	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายเอียด-บ้านสะพานยูง                    หมู่ที่ ๕
	จ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายบ้านนายเอียด-บ้านสะพานยูง หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๔ เมตร ยาว  ๑,๔๐๐  เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร คิดเป็นปริมาณหินผุ ๑,๒๓๒ ลบ.ม. (แน่น) ฝังท่อ คสล. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ จุด ใช้ท่อจุดละ ๖ ท่อน พร้อมฝังท่อลอดเหลี่ยมขนาด ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด ใช้ท่อลอดเหลี่ยม ๑๘  ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗ ๔๔.๒๙๐’  E ๐๙๙ ๓๐.๖๘๘’ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗ ๔๔.๓๖๓’ E ๐๙๙ ๓๐.๑๓๗’ รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.นาวงกำหนด
	๗๕๐,000
	หมู่ที่ ๕
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





										๑๔








				                                                   
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐
           องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง


2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 25๕๙
	พ.ศ. 25๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.
	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์  ขนาด ๑.๕ แรงม้า    จำนวน  ๒  ชุด
	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดมอเตอร์  ขนาด ๑.๕ แรงม้า  จำนวน  ๒  ชุด  โดยมีคุณลักษณะสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓.๓๔ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงหรือประมาณ  ๑๕ แกลลอนต่อนาที มีแรงส่งรวม (Total Dynamic Head) ไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดระบายความร้อนขนาด ๑.๕ แรงม้า มีความเร็วรอบระหว่าง ๒,๗๐๐ – ๓,๐๐๐ รอบ/นาที  ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ  ๒๒๐  โวลท์  ๑ เฟส ๕๐ ไซเกิ้ลและมีประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำไม่น้อยกว่า  ๕๐ % ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
	๕๖,๐๐๐
	หมู่ที่ ๑-๑๑
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






										๑๕




2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค          

	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 255๙
	พ.ศ. 25๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๒. 
	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง         ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๒ HP   จำนวน  ๒  ชุด
	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง  ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า  จำนวน  ๒  ชุด โดยมีคุณสมบัติสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลิตรต่อนาที  รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
	๒๒,๐๐๐
	หมู่ที่ ๑-๑๑
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๓.
	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิดมอเตอร์ ขนาด  ๒ แรงม้า จำนวน      ๒ ชุด
	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดมอเตอร์ ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน ๒ ชุด โดยมีคุณลักษณะสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มีแรงส่งรวม (Total Dynamic Head) ไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดระบายความร้อนน้ำขนาด  ๓  แรงม้า มีความเร็วรอบระหว่าง ๒,๗๐๐ – ๓,๐๐๐ รอบ/นาที  ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ  ๒๒๐  โวลท์  ๑ เฟส ๕๐ ไซเกิ้ลและมีประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำไม่น้อยกว่า  ๕๐ % ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด  
	๖๐,๐๐๐
	หมู่ที่ ๑-๑๑
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



										๑๖









2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค          

	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 255๙
	พ.ศ. 25๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๔.
	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิดมอเตอร์ ขนาด  ๓ แรงม้า จำนวน      ๒ ชุด
	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดมอเตอร์ ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๒ ชุด โดยมีคุณลักษณะสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มีแรงส่งรวม (Total Dynamic Head) ไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดระบายความร้อนน้ำขนาด  ๓  แรงม้า มีความเร็วรอบระหว่าง ๒,๗๐๐ – ๓,๐๐๐ เมตร รอบ/นาที  ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ  ๒๒๐  โวลท์  ๑ เฟส ๕๐ ไซเกิ้ลและมีประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำไม่น้อยกว่า  ๕๐ % ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด  
	๖๙,๐๐๐
	หมู่ที่ ๑-๑๑
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๕.
	โครงการเปลี่ยนถังกรองของระบบประปา  หมู่ที่ ๑๑
	จ่ายเป็นค่าเปลี่ยนถังกรอง หมู่ที่ ๑๑ โดยการเปลี่ยนถังกรองสนิมเหล็กรูปทรงกระบอกขนาด dia ๑.๑๕ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด  รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.นาวง กำหนด
	๗๕,๐๐๐
	หมู่ที่ ๑๑
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๖.
	โครงการขุดเหมืองหนองหนักทอง-ทุ่งใสพรอง หมู่ที่ ๑
	จ่ายเป็นค่าขุดลอกเหมืองหนองหนักทอง-ทุ่งใสพรอง หมู่ที่ ๑ กว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.นาวง กำหนด
	๔๑,๐๐๐
	หมู่ที่ ๑
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




๑๗
