

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙
         องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ  ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า  แสงสว่างสาธารณะ 

	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 255๘
	พ.ศ. 255๙

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายควนทำมัง-ทุ่งนอก  หมู่ที่ 2 
	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  เพื่อสมทบ 40% (การบูรณาการร่วมกันของ อปท.) ในการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายควนทำมัง-ทุ่งนอก  หมู่ที่ 2 ขนาด 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร  รายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังกำหนด  
	1,400,000
	หมู่ที่ 2
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒.
	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านทุ่งศาลา-หนองหมอ  หมู่ที่ ๑
	จ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายบ้านทุ่งศาลา-หนองหมอ หมู่ที่ ๑  ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๕ เมตร ยาว  ๑,๒๐๐  เมตร  หนา ๐.๑๐ เมตร  ใช้หินผุถมจำนวน  ๖๒๔ ลบ.ม.(แน่น) พร้อมเกรดบดอัดและฝังท่อ คสล. ชั้น 3 จำนวน ๓ จุด จุดที่  ๑,๒ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน  จุดที่ ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๑.๐๐ เมตร  จำนวน  ๘  ท่อน  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน  จุดเริ่มต้นโครงการ   พิกัด  N ๐๗ ๔๓.๗๙๔’  E ๐๙๙ ๔๓.๘๑๘’ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗ ๔๓.๘๔๖’ E ๐๙๙ ๓๐.๐๔๐’ รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.นาวงกำหหนด
	๓๑๓,,000
	หมู่ที่ ๑
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


									
										๑๒




บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙
         องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ  ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า  แสงสว่างสาธารณะ 

	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 255๘
	พ.ศ. 255๙

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๓.
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านป่ากอ ซอย 2 หมู่ที่ 6
	จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านป่ากอ  ซอย 2 หมู่ที่ 6 จาก กม.1 + 250 - กม.1 + 336  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4  เมตร  ยาว 86  เมตร  หนา  0.15  เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ  0.50  เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน  รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.นาวง  กำหนด  จุดเริ่มต้นโครงการ กม.1 + 250  N ๐๗ ๔๓.570’  E ๐๙๙ ๓๑.726’ จุดสิ้นสุดโครงการ กม.1 + 336  N ๐๗ ๔๓.526’ E ๐๙๙ ๓๑.๗21’

	211,000
	หมู่ที่ 6
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๔.
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนสายสะพานนาคบุตร-เขาปินะ หมู่ที่ ๓      ตำบลนาวง
	อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ  ห้วยยอดในการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนสายสะพานนาคบุตร-เขาปินะ หมู่ที่ ๓  ตำบลนาวง ระยะทาง ๗๑๐ เมตร  พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า  จำนวน  ๑๐  จุด   
	๑๐๕,๐๐๐
	ถนนสายสะพานนาคบุตร-     เขาปินะ    หมู่ที่ ๓       
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



๑๓



				                                                   
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙
           องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง


2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 255๘
	พ.ศ. 255๙

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.
	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์  ขนาด ๑.๕ แรงม้า    จำนวน  ๒  ชุด
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดมอเตอร์  ขนาด ๑.๕ แรงม้า  จำนวน  ๒  ชุด  โดยมีคุณลักษณะสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓.๓๔ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงหรือประมาณ  ๑๕ แกลลอนต่อนาที มีแรงส่งร่วม (Total Dynamic Head) ไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดระบายความร้อนขนาด ๑.๕ แรงม้า มีความเร็วรอบระหว่าง ๒,๗๐๐ – ๓,๐๐๐ รอบ/นาที  ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ  ๒๒๐  โวลท์  ๑ เฟส ๕๐ ไซเกิ้ลและมีประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำไม่น้อยกว่า  ๕๐ % ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
	๕๖,๐๐๐
	หมู่ที่ ๑-๑๑
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






										๑๔




2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค          

	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 255๘
	พ.ศ. 255๙

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๒. 
	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง         ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า   จำนวน  ๒  ชุด
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง  ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า  จำนวน  ๒  ชุด โดยมีคุณสมบัติสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลิตร ต่อนาที  รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
	๒๒,๐๐๐
	หมู่ที่ ๑-๑๑
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๓.
	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง         ขนาด  ๒  แรงม้า   จำนวน  ๒  ชุด
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ  หอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๒ แรงม้า  จำนวน  ๒  ชุด  โดยมีคุณสมบัติสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร ต่อนาที  ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ระยะส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า  ๒๔  เมตร ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
	๒๑,๕๐๐
	หมู่ที่ ๑-๑๑
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



										๑๕















2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.2  แนวทางการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค          

	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 255๘
	พ.ศ. 255๙

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๔.


	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑  
	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑  โดยการขุดฝังท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๒ นิ้ว ชั้น 8.๕ ระยะทาง ๒,๙๐๐ เมตร ปั๊มน้ำบาดาล ขนาด ๓ แรงม้า  ,ปั๊มหอยโข่ง ,ระบบไฟฟ้า  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาวง กำหนด
	๓๘๑,๐๐๐
	หมู่ที่ ๑๑
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๕.
	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 2 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 2 โดยการเปลี่ยนไม้เนื้อแข็ง ๑.๕ ”x ๔” ยาว 4 เมตร จำนวน 27 ท่อน น็อตหัวกลม  เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕” จำนวน ๕๔  ชุด  ถังพลาสติก ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ลูก รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.นาวง กำหนด
	๗๒,๐๐๐
	หมู่ที่ ๒
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







๑๖
